**Интеллектуальная система управляющих воздействий**

**"ЭЛИС"**

**ПАСПОРТ**

УНЦА.426435.001 ПС

(сентябрь 2017)

**Зав. № EL0016Q**

СОДЕРЖАНИЕ

[1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 3](#_Toc362012408)

[2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3](#_Toc362012409)

[3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 4](#_Toc362012410)

[4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 5](#_Toc362012411)

[5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 6](#_Toc362012412)

[6. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ 7](#_Toc362012413)

[7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 8](#_Toc362012414)

[8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 9](#_Toc362012415)

[9. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 10](#_Toc362012416)

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Паспорт прилагается к изделию и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики.

1.2. В раздел «Особые отметки» заносятся все замечания о работе изделия и об отклонениях от нормальных условий эксплуатации и хранения.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование изделия: **ИСУВ «ЭЛИС»**

Обозначение: УНЦА.426435.001

Заводской номер ИСУВ "ЭЛИС: EL0016Q

Архивный номер исполнительной схемы: Типовая 15.1

Дата изготовления: «23» сентября 2017 г.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование | Данные по приемке ОТК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питание от источника постоянного тока напряжением, В | 24 |
| 2 | Количество МУ с КУ на кнопках | 4 |
| 3 | Количество МУ с КУ на ключах | - |
| 4 | Количество МИР | 4 |
| 5 | Количество исполняемых команд ПА | 32 |
| 6 | Версия ВПО МУ | 8604 |
| 7 | Версия ВПО МИР | 8604 |
| 8 | Пароль 1 уровня доступа | 1 |
| 9 | Пароль 2 уровня доступа | 12 |
| 10 | Пароль 3 уровня доступа | 123 |
| 11 | Сопротивление изоляции всех цепей при н.у., не менее, МОм | 100 |

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № п/п | Вариант исполнения | Зав. № (UID)/данные о принадлежности | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Модули управления | | | |
| 1 | УСК.211.000.00-20 | 4063259859197713842413880 | 1 |
| 2 | УСК.211.000.00-20 | 4718619859197713842413880 | 1 |
| 3 | УСК.211.000.00-20 | 1900604859197711842413880 | 1 |
| 4 | УСК.211.000.00-20 | 2621499859197711842413880 | 1 |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| Модули исполнительных реле | | | |
| 13 | УСК.210.000.00-22 | 4653105859197714842413880 | 1 |
| 14 | УСК.210.000.00-22 | 3276871859197713842413880 | 1 |
| 15 | УСК.210.000.00-22 | 5177415859197713842413880 | 1 |
| 16 | УСК.210.000.00-22 | 3407943859197713842413880 | 1 |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | - | - | - |
| 22 | - | - | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| Принадлежности | | | |
| 26 | Преобразователь напряжения |  | - |
| 26 | Отвертка шлицевая | - | 1 |
| 26 | Провод USB - miniUSB | - | 1 |
| 26 | CD с ПО | - | 1 |

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Интеллектуальная система управляющих воздействий «ЭЛИС» УНЦА.426435.001,

заводской номер EL0016Q

соответствует требованиям УНЦА.426435.001 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления 23.09.2017 г.

Начальник ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, фамилия

М.П.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Интеллектуальная система управляющих воздействий «ЭЛИС» УНЦА.426435.001

Заводской номер EL0016Q

Упакована **ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»** согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки 23.09.2017 г.

Шкаф № У-1622-17

Упаковку произвел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, фамилия

М.П.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

# Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия ИСУВ "ЭЛИС". Обозначение УНЦА.426435.001 зав. № EL0016Q при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

# Гарантийный срок на ИСУВ "ЭЛИС" составляет 60 месяцев с даты изготовления, указанной в пункте 5 настоящего паспорта.

# При возникновении гарантийного случая, срок гарантии продлевается на время, в течение которого ИСУВ "ЭЛИС" или его блок находился в ремонте, с учетом времени доставки.

# Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты Аппаратуры, если они произошли:

# в результате несоблюдения условий хранения;

# в результате внесения конструктивных изменений и доработок без согласования;

# в результате использования Аппаратуры не по назначению;

# по причине нарушения правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;

# из-за несоответствие аппаратуры условиям энергообъекта, вследствие неправильного заполнения Заказчиком бланка Заявки.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа изделия в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке изделия, потребитель должен выслать в адрес изготовителя письменное извещение по электронной почте или факсом **(тел./факс: (343) 231-46-54 (56) 278-60-79, 382-73-00 (01),** [oms23@uenserv.ru](mailto:oms23@uenserv.ru)**,** [oms11@uenserv.ru](mailto:oms11@uenserv.ru)**)** со следующими данными:

* наименование изделия;
* заводской номер ИСУВ "ЭЛИС";
* заводской номер шкафа с ИСУВ "ЭЛИС";
* характер дефекта (некомплектности).

# ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

**Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов | | | | Всего листов (страниц)  в докум. | № докум. | Входящий № сопрово-дительного докум.  и дата | Подпись | Дата |
| Изме-  ненных | Заме-  ненных | Новых | Аннули-  рованных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |